Postup při montáži a demontáži mobilního oplocení

I. Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající délce plotových dílců. Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé ose oplocení. Patky lze umístit i souběžně s osou oplocení, je-li dostatečně zajištěna stabilita systému pomocí přídavných prvků (vzpěr) nebo jiným vhodným způsobem.

II. Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných patkách a vznikne tak souvislý systém oplocení. U systému Economi se neprve zasunou sloupky do prolisů svařované sítě.
III. Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou zajišťovací spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu.

Na takto sestavený plotový celek lze umísťovat přídavná zařízení dle potřeby uživatele. Mezi horní konce sloupků plotových dílců lze napnout ostnatý drát nebo použít plastové folie, či tkaniny pro vytvoření plného oplocení apod. Při navěšování různých přídavných zařízení je potřeba jednat s ohledem na zabezpečení stability systému pomocí vzpěr. Vzpěry není nutno používat pouze v případech kde uživatel zajistí stabilitu systému jiným vhodným způsobem.
V místech, kde je požadován průjezd (brána) se nezaloží nosné patky a vynechá se pevnostní spona. Na konce sloupků plotových dílců, které tvoří křídla brány se na místo spony použijí panty na branku. Křídla se dole otáčejí v otvoru nosné patky a nahoře v pantech. Takto je možno vytvořit otočné brány prakticky v jakémkoliv místě souvislého oplocení, dle potřeb zákazníka. Křídla brány je možno uzamknout pomocí řetízku a visacího zámku.
Při demontáži systému se postupuje v opačném pořadí montáže. Montáž a demontáž jsou velmi jednoduché a rychlé. 

Přejeme Vám hodně úspěchů a věříme, že budete se sortimentem námi nabízeného zboží spokojeni. 
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